OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do siwz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Parametry**  | Jednostkamiary | Wymagana ilość | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy wpisać nazwę i oferowane parametry, okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, parametry dodatkowe wydzielić odrębnymi punktami np. parametry dodatkowe 1), 2) itd…) | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku od towarów i usług VAT | Wartość brutto |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Głowa ruchoma typu wash** **Minimalne wymagania:**35 diod led o mocy 15 Watt podzielone na trzy strefySystem kolorów RGBWSterowanie zakresem jasności od 0 do 100%Obsługa protokołów DMX-512, ArtNet, MA Net, RNS 2, MA Net2 Wejścia/ wyjścia sygnału dmx 3pin oraz 5 pinDotykowy ekran obsługowy z żyroskopem wykrywającym położenie urządzeniaObsługa funkcji stroboMaksymalny przebyty czas pracy urządzenia 3500 hWaga maks. 12kgPrzewody zasilająceOkres gwarancji jakości i rękojmi za wady min. 6 miesięcy**Dodatkowe wymagania:**Zgodność z certyfikatami CE oraz IntertekMocowanie Quick Trigger Clamp (szybki bezpieczny montaż)Adapter mocowania OmegaBeamshaperMożliwość obsługi technologii Lumen Radio | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 |  **Głowa ruchoma typu spot****Minimalne wymagania:**Lampa oparta na technologii ledSterowanie zakresem jasności od 0 do 100%System kolorów RGBW oraz CMYObsługa protokołów DMX-512, ArtNet, MA Net, RNS 2, MA Net 2Wejścia/ wyjścia sygnału DMX 3 pin oraz 5 pinDotykowy ekran obsługowy z żyroskopem wykrywającym położenie urządzeniaStatyczne tarcze goboRuchome tarcze goboFunkcja ruchomego prismZmotoryzowany zoomFunkcja regulacji ostrości wiązkiZmotoryzowana przysłona (Iris)Maksymalny przebyty czas pracy urządzenia 3500 hWaga maks. 20 kgPrzewody zasilająceOkres gwarancji jakości i rękojmi za wady min 6 miesięcy**Dodatkowe wymagania:**Zgodność z certyfikatami CE oraz IntertekMocowanie Quick Trigger Clamp (szybki bezpieczny montaż)Adapter mocowania OmegaMożliwość obsługi technologii Lumen Radio | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | **Głowa ruchoma typu beam****Minimalne wymagania:**System optyczny o zasięgu maks. 20 m w trybie beam i 5 m w trybie spotSterowanie zakresem jasności od 0 do 100%Obsługa protokołów DMX-512, ArtNet, MA Net, RNS 2, MA Net 2Wejścia/wyjścia sygnału DMX 3 pin oraz 5 pinDotykowy ekran obsługowy z żyroskopem wykrywającym położenie urządzeniaWbudowany zestaw ruchomych tarcz goboZestaw statycznych tarcz goboFunkcja ruchomego prism o zmiennych wartościach kierunku oraz prędkościZmotoryzowany zoomFunkcja regulacji ostrości wiązkiTarcze kolorówMaksymalny przebyty czas pracy urządzenia 3500 hWaga maks. 15kgPrzewody zasilająceOkres gwarancji jakości i rękojmi za wady min. 6 miesięcy**Dodatkowe wymagania:**Zgodność z certyfikatami CE oraz IntertekSkrzynia transportowa typu caseMocowanie Quick Trigger Clamp (szybki bezpieczny montaż)Adapter mocowania OmegaBeamshaperMożliwość obsługi technologii Lumen Radio | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | **Listwa efektowa typu blinder****Minimalne wymagania:**Źródło światła oparte na dziesięciu lampach halogenowychSterowanie zakresem jasności od 0 do 100%Obsługa dziesięciu kanałów w protokole DMX-512Wejścia/wyjścia sygnału dmx 3 pinWbudowane programy efektoweWaga maks 5kgPrzewody zasilająceOkres gwarancji jakości i rękojmi za wady min 6 miesięcy**Dodatkowe wymagania:**Zgodność z certyfikatami CE oraz IntertekUchwyty montażowe podłogoweUchwyty montażowe do podwieszania | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | **Naświetlacze led typu par****Minimalne wymagania:**12 diod led o mocy 10 Watt o łącznym zakresie światła 15 stopniSterowanie zakresem jasności od 0 do 100%System kolorów RGBWAObsługa protokołu DMX-512Wejścia/wyjścia dmx 3 pinWaga maks 4kgPrzewody zasilająceSprzęt nowy, objęty gwarancją jakości i rękojmi za wady producenta min.24 miesiące**Dodatkowe wymagania:** Zgodność z certyfikatami CE oraz IntertekObsługa światła UVUchwyty montażowe do podwieszaniaObudowa typu outdoor | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | **Wytwornica dymu/mgły****Minimalne wymagania:**System przetwarzania płynu typu hazerRozdzielność kanałów dmx (dym+wiatrak)Czas rozgrzewania urządzenia do gotowości maximum 60 sObsługa protokołu DMX-512Ekonomiczne zużycie płynu (maximum 2l/50h)Przewody zasilająceSprzęt nowy, objęty gwarancją producenta 24 miesiące**Dodatkowe wymagania:**Zgodność z certyfikatami CE oraz IntertekDedykowany do urządzenia płyn  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | **Urządzenie stroboskopowe****Minimalne wymagania:**Obsługa protokołu DMX-512Źródło światła oparte na technologii led lub xenonMożliwość wyzwalania światła 30 razy na sekundęWejście/wyjście sygnału dmx 3 pin Przewody zasilająceSprzęt nowy, objęty gwarancją jakości i rękojmi za wady producenta min 24 miesiące**Dodatkowe wymagania:**Zgodność z certyfikatami CE oraz IntertekUchwyty montażowe do podwieszania | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

**Załącznik nr 2 do siwz**

nazwa i adres siedziby Wykonawcy:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

nr NIP ...................................................

nr REGON ...................................................

nr telefonu ...................................................

nr faksu ...................................................

e-mail ...................................................

*KRS/CEiDG* ...................................................

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym: .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

***Dostawa lamp oświetleniowych głowic ruchomych oświetlenia inteligentnego techniki scenicznej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne***.

## O F E R T A W Y K O N A W C Y

1. Oferujemy ………….……… na warunkach i zasadach określonych w siwz po cenie ryczałtowej:

brutto: .........................................................................................................

(cena brutto słownie: ………...............................................................................................................)

Czy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego TAK/NIE\*

Jeżeli Wykonawca wskaże TAK (powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego), Wykonawca wskazuje rodzaj towaru/usługi, której ten obowiązek dotyczy ……………………………. (nazwa towaru/usługi).

Cena netto (bez VAT) ……………. (Uwaga! Dotyczy tylko dostaw/usług, dla których obowiązek podatkowy przechodzi na Zamawiającego).

1. Oświadczamy, iż oferujemy termin realizacji przedmiotu umowy ………………………………….. dni od dnia zawarcia umowy.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujące części zamówienia

 (wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)

*część ………………………………… nazwa podwykonawcy ………………..*

*część ………………………………… nazwa podwykonawcy ………………..*

1. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią siwz.

……………………… dnia ……………………

……………………………………………………..

*(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

*\*Niepotrzebne skreślić*

**Załącznik nr 3 do siwz**

***OświadczeniE o BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA***

***Dotyczy postępowania na „Dostawę lamp oświetleniowych głowic ruchomych oświetlenia inteligentnego techniki scenicznej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne”.***

***OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/\*PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA PRZY SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:***

1. *Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.*
2. *Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.*

 *…………………………………………*

*(podpis)*

*Oświadczam, że na dzień składania ofert zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13–14, 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:…………………………………………………………………………*

*………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

*\*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ*

 *…………………………………………*

*(podpis)*

**Załącznik nr 4 do siwz**

***Dotyczy postępowania na „Dostawę lamp oświetleniowych głowic ruchomych oświetlenia inteligentnego techniki scenicznej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne”.***

***OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:***

*Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:*

*……………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na dzień składania ofert.*

*…………………………………………*

*(podpis)*

**Załącznik 5 do siwz**

***Dotyczy postępowania na „Dostawę lamp oświetleniowych głowic ruchomych oświetlenia inteligentnego techniki scenicznej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne”.***

***INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:***

*Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.*

*…………………………………………………………..*

 *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

***INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW****:*

*Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………*

*………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

 *………………………………………………………*

*(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

**Załącznik nr 6 do siwz**

***Dotyczy postępowania na „Dostawę lamp oświetleniowych głowic ruchomych oświetlenia inteligentnego techniki scenicznej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne”.***

***OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ***

*Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:*

* *nie należy do grupy kapitałowej\*,*
* *należy do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz przedstawia dowody, że powiązania z innym podmiotem (Wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia\*,*

*o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu).*

*……………………………………………………..*

*(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)*

*\* Niepotrzebne skreślić*

**Załącznik nr 7 do siwz**

***Dotyczy postępowania na „Dostawę lamp oświetleniowych głowic ruchomych oświetlenia inteligentnego techniki scenicznej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne”.***

*WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW*

Wykonawca wykaże, żenależycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę inteligentnego systemu oświetlenia sceny o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto Przez inteligentny system oświetlenia Zamawiający rozumie zestaw: głowice ruchome, dymiarka, naświetlacze ledowe, blindery halogenowe.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia (należy wskazać elementy dostarczonego systemu)  | Nazwa Zamawiającego  | Adres Zamawiającego | Wartość zamówienia podana w zł brutto | Termin realizacji podany wg formuły dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

……………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)